**Ausschreibungstexte**

**ANTIPHON® Schwerfolie**

**Luftschalldämmung und Entdröhnung**

**Produktenachweis Schweiz**

Stauffer Schallschutz + Akustik

Hobacherstrasse 13

8913 Ottenbach

Schweiz

+41 44 761 61 61

info@stauffer.ch

www.stauffer.ch

**Produktenachweis Deutschland, Österreich, EU**

Stauffer Schallschutz + Akustik

Hauensteinstrasse 74

79713 Bad Säckingen

Deutschland

+49 7761 91 96 97

info@stauffer.de

www.stauffer.de

| Position | Leistungsumfang | Menge | Einheit | Preis | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leichtbauwände  **ANTIPHON Schwerfolie SF**  Erhöhung der Luftschalldämmung bei Trennwänden im Leichtbau.  Schwere und biegeweiche Folie zur Luftschalldämmung und Entdröhnung, auf Bitumenbasis mit Mineralstoffen gefüllt, selbstklebend mit hochwertigem Klebstoff auf Acrylatbasis und PE-Abdeckfolie.  Fabrikat: **STAUFFER ANTIPHON** Schwerfolie  Typ: **SF**  Dicke: \_\_\_ mm  Format: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |  | m2 |  |  |
| 2 | Vorsatzschalen  **ANTIPHON Schwerfolie SF**  Erhöhung der Luftschalldämmung mit elastisch befestigter, biegeweicher Vorsatzschale.  Schwere und biegeweiche Folie zur Luftschalldämmung und Entdröhnung, auf Bitumenbasis mit Mineralstoffen gefüllt, selbstklebend mit hochwertigem Klebstoff auf Acrylatbasis und PE-Abdeckfolie.  Fabrikat: **STAUFFER ANTIPHON** Schwerfolie  Typ: **SF**  Dicke: \_\_\_ mm  Format: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |  | m2 |  |  |
| 3 | Steildächer  **ANTIPHON Schwerfolie SF**  Erhöhung der Luftschalldämmung gegenüber Aussenlärm wie Flugverkehr, Strassenverkehr, Eisenbahnen etc.  Schwere und biegeweiche Folie zur Luftschalldämmung und Entdröhnung, auf Bitumenbasis mit Mineralstoffen gefüllt, selbstklebend mit hochwertigem Klebstoff auf Acrylatbasis und PE-Abdeckfolie.  Fabrikat: **STAUFFER ANTIPHON** Schwerfolie  Typ: **SF**  Dicke: \_\_\_ mm  Format: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |  | m2 |  |  |
| 4 | Rolladenkasten  **ANTIPHON Schwerfolie SF**  Verbesserung der Aussenschalldämmung im Rolladenkasten.  Schwere und biegeweiche Folie zur Luftschalldämmung und Entdröhnung, auf Bitumenbasis mit Mineralstoffen gefüllt, selbstklebend mit hochwertigem Klebstoff auf Acrylatbasis und PE-Abdeckfolie.  Fabrikat: **STAUFFER ANTIPHON** Schwerfolie  Typ: **SF**  Dicke: \_\_\_ mm  Format: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |  | m2 |  |  |
| 5 | Holzboden  **ANTIPHON Schwerfolie SF**  Bedämpfung von Trockenbau-Böden.  Schwere und biegeweiche Folie zur Luftschalldämmung und Entdröhnung, auf Bitumenbasis mit Mineralstoffen gefüllt, selbstklebend mit hochwertigem Klebstoff auf Acrylatbasis und PE-Abdeckfolie.  Fabrikat: **STAUFFER ANTIPHON** Schwerfolie  Typ: **SF**  Dicke: \_\_\_ mm  Format: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |  | m2 |  |  |
| 6 | Türen  **ANTIPHON Schwerfolie SF**  Erhöhung der Luftschalldämmung bei Türen.  Schwere und biegeweiche Folie zur Luftschalldämmung und Entdröhnung, auf Bitumenbasis mit Mineralstoffen gefüllt, selbstklebend mit hochwertigem Klebstoff auf Acrylatbasis und PE-Abdeckfolie.  Fabrikat: **STAUFFER ANTIPHON** Schwerfolie  Typ: **SF**  Dicke: \_\_\_ mm  Format: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |  | m2 |  |  |
| 7 | Entdröhnung  **ANTIPHON Schwerfolie SF**  Entdröhnung von dünnwandigen Blechkonstruktionen bei Maschinen- gehäusen, Schallschutzhauben, Badewannen, etc.  Schwere und biegeweiche Folie zur Luftschalldämmung und Entdröhnung, auf Bitumenbasis mit Mineralstoffen gefüllt, selbstklebend mit hochwertigem Klebstoff auf Acrylatbasis und PE-Abdeckfolie.  Fabrikat: **STAUFFER ANTIPHON** Schwerfolie  Typ: **SF**  Dicke: \_\_\_ mm  Format: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |  | m2 |  |  |