**Ausschreibungstexte**

**ANTIPHON® Schwerfolie**

**Luftschalldämmung und Entdröhnung**

**Produktenachweis Schweiz**

Stauffer Schallschutz + Akustik

Hobacherstrasse 13

8913 Ottenbach

Schweiz

+41 44 761 61 61

info@stauffer.ch

www.stauffer.ch

**Produktenachweis Deutschland, Österreich, EU**

Stauffer Schallschutz + Akustik

Hauensteinstrasse 74

79713 Bad Säckingen

Deutschland

+49 7761 91 96 97

info@stauffer.de

www.stauffer.de

| Position | Leistungsumfang | Menge | Einheit | Preis | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Leichtbauwände **ANTIPHON Schwerfolie SF**Erhöhung der Luftschalldämmung bei Trennwänden im Leichtbau.Schwere und biegeweiche Folie zur Luftschalldämmung und Entdröhnung, auf Bitumenbasis mit Mineralstoffen gefüllt, selbstklebend mit hochwertigem Klebstoff auf Acrylatbasis und PE-Abdeckfolie.Fabrikat: **STAUFFER ANTIPHON** SchwerfolieTyp: **SF**Dicke: \_\_\_ mmFormat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |  | m2 |  |  |
| 2 | Vorsatzschalen**ANTIPHON Schwerfolie SF**Erhöhung der Luftschalldämmung mit elastisch befestigter, biegeweicher Vorsatzschale.Schwere und biegeweiche Folie zur Luftschalldämmung und Entdröhnung, auf Bitumenbasis mit Mineralstoffen gefüllt, selbstklebend mit hochwertigem Klebstoff auf Acrylatbasis und PE-Abdeckfolie.Fabrikat: **STAUFFER ANTIPHON** SchwerfolieTyp: **SF**Dicke: \_\_\_ mmFormat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |  | m2 |  |  |
| 3 | Steildächer**ANTIPHON Schwerfolie SF**Erhöhung der Luftschalldämmung gegenüber Aussenlärm wie Flugverkehr, Strassenverkehr, Eisenbahnen etc.Schwere und biegeweiche Folie zur Luftschalldämmung und Entdröhnung, auf Bitumenbasis mit Mineralstoffen gefüllt, selbstklebend mit hochwertigem Klebstoff auf Acrylatbasis und PE-Abdeckfolie.Fabrikat: **STAUFFER ANTIPHON** SchwerfolieTyp: **SF**Dicke: \_\_\_ mmFormat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |  | m2 |  |  |
| 4 | Rolladenkasten**ANTIPHON Schwerfolie SF**Verbesserung der Aussenschalldämmung im Rolladenkasten.Schwere und biegeweiche Folie zur Luftschalldämmung und Entdröhnung, auf Bitumenbasis mit Mineralstoffen gefüllt, selbstklebend mit hochwertigem Klebstoff auf Acrylatbasis und PE-Abdeckfolie.Fabrikat: **STAUFFER ANTIPHON** SchwerfolieTyp: **SF**Dicke: \_\_\_ mmFormat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |  | m2 |  |  |
| 5 | Holzboden**ANTIPHON Schwerfolie SF**Bedämpfung von Trockenbau-Böden.Schwere und biegeweiche Folie zur Luftschalldämmung und Entdröhnung, auf Bitumenbasis mit Mineralstoffen gefüllt, selbstklebend mit hochwertigem Klebstoff auf Acrylatbasis und PE-Abdeckfolie.Fabrikat: **STAUFFER ANTIPHON** SchwerfolieTyp: **SF**Dicke: \_\_\_ mmFormat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |  | m2 |  |  |
| 6 | Türen**ANTIPHON Schwerfolie SF**Erhöhung der Luftschalldämmung bei Türen.Schwere und biegeweiche Folie zur Luftschalldämmung und Entdröhnung, auf Bitumenbasis mit Mineralstoffen gefüllt, selbstklebend mit hochwertigem Klebstoff auf Acrylatbasis und PE-Abdeckfolie.Fabrikat: **STAUFFER ANTIPHON** SchwerfolieTyp: **SF**Dicke: \_\_\_ mmFormat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |  | m2 |  |  |
| 7 | Entdröhnung**ANTIPHON Schwerfolie SF**Entdröhnung von dünnwandigen Blechkonstruktionen bei Maschinen- gehäusen, Schallschutzhauben, Badewannen, etc.Schwere und biegeweiche Folie zur Luftschalldämmung und Entdröhnung, auf Bitumenbasis mit Mineralstoffen gefüllt, selbstklebend mit hochwertigem Klebstoff auf Acrylatbasis und PE-Abdeckfolie.Fabrikat: **STAUFFER ANTIPHON** SchwerfolieTyp: **SF**Dicke: \_\_\_ mmFormat: \_\_\_\_\_\_\_\_\_ mm |  | m2 |  |  |